http://www.krewi.de/tl_files/Partner/Chrisofix.jpg

**Lietošanas instrukcija**

**Elkoņa un plaukstas ortozes ar fiksētu leņķi (90°) vai maināmu leņķi (90° - 110°)**

**Indikācijas:** Elkoņa/apakšdelma fiksācija ar vienlaicīgu supinācijas un pronācijas fiksēšanu pēc traumām un operācijām elkoņa un/vai apakšdelma rajonā, kā arī pēc akūta vai hroniska iekaisuma elkoņa locītavā; var izmantot kā nakts šinu.


**Lietošana un pielāgošana**

Chrisofix® ortozes ir jāuzliek uz traumēto/savainoto ķermeņa daļu. Ortozes piemērīšana un aptuvenā pozīcija ir jānosaka izmērot to uz veselās rokas. Nelielas korekcijas (piemēram, ja tūska mazinās) var veikt nenoņemot ortozi.

* Ortoze ir gatava lietošanai un tiek uzlikta 90° leņķī. Ja nepieciešams (tikai pielāgojamajai versijai) atveriet apakšdelma daļu laterālās fiksācijas platēm, iestaties nepieciešamo leņķi un aizveriet tās.
* Ievietojiet roku ar ulnāro daļu ortozē.
* Uzmanīgi pielāgojiet ortozi atbilstoši rokai un plaukstai.
* Nostipriniet ortozi ar saitēm to bloķējot; pronācijas un supinācijas bloķēšanu var nodrošināt aizverot stiprinājuma saites (stabilizējošās saites, komplektā ar ortozi) starp īkšķi un rādītājpirkstu

Bieža ortozes locīšana un stiepšana var ietekmēt tās stabilitāti; šādas kustības ir jāsamazina līdz minimumam.

|  |  |
| --- | --- |
| Elkoņa – pirkstu pamatnes izmērs | Preces izmērs |
| < 20 cm | XXXS |
| 20 - 22 cm | XXS |
| 22 - 26 cm | XS |
| 26 – 30 cm | S |
| 30 -34 cm | M |
| 34< cm | L |

****

**Materiāls:** polietilēna (PE) putas, poliamīda (PA) velūrs, kokvilna, gofrēts un perforēts alumīnijs (NE AW-1050A).

Chrisofix® ortozes ir medicīnas preces un tās nav darba rīki. Ja ortoze tiek bojāta nepareizas lietošanas gadījumā, tās garantija tiks pārtraukta.

**Lūdzu saglabājiet iepakojumu un lietošanas instrukciju.**